**ASSETGUARD B-1244**

**Tratamiento líquido para aguas de calderas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **ASSETGUARD B-1244** es un tratamiento líquido multifuncional para calderas que protege contra la formación de sarro duro y corrosión por oxígeno además de corrosión debida a pH bajo, asociada con sistemas de condensado.El producto **ASSETGUARD B-1244** tiene fosfato el cual permite la precipitación del Calcio, convirtiéndolo en un lodo blando no adherente y el polímero sintético presente en producto acondiciona este lodo para que pueda ser eliminado eficazmente. Adicional a lo anterior con el fin de evitar corrosión y picaduras debido al Oxígeno, el producto **ASSETGUARD B-1244**, cuenta con Sulfito de Sodio, el cual reacciona rápidamente con el Oxígeno disuelto. La combinación de componentes en esta fórmula convierte al **ASSETGUARD B-1244** en un producto completo para tratamiento de aguas de caldera en un solo tambor. |  | El tratamiento para agua de calderas **ASSETGUARD B-1244** puede alimentarse sin diluir, directamente del tambor, o como una solución diluida en la sección anterior a la caldera. Para diluirlo puede usarse el condensado enfriado o agua ablandada y se logrará el mejor control alimentándolo continuamente a través de una bomba dosificadora. Solicite indicaciones adicionales al Asesor Técnico Especializado Cek. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **ASSETGUARD B-1244** es un tratamiento líquido multifuncional altamente eficaz para calderas. |  | Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no esté en uso. No lo ingiera. Como cualquier producto químico evite contacto con la piel y los ojos. Puede irritar los ojos y la piel. Preferiblemente utilice guantes y anteojos protectores al manipularlo.**Producto Centroamericano de alta calidad fabricado por Corporación CEK de Costa Rica S.A. bajo licencia de Rochester Midland Corporation.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
| * **Apariencia:** Líquido claro.
* **Color:** amarillo
* **Olor:** característico
* **pH (concentrado):** 13.0
* **Gravedad específica:** 1.105 – 1.205

**0****1****3** **Corr** |  | **Registros Sanitarios:****Costa Rica:** Q-22-01478Logotipo, nombre de la empresa  Descripción generada automáticamente |