**ASSETGUARD C-7286T**

**INHIBIDOR DE CORROSIÓN Y SARRO DE ALTO DESEMPEÑO PARA SISTEMAS ABIERTOS CON RECIRCULACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **AssetGuard C-7286T**, se caracteriza por ser un producto revolucionario para tratamiento de agua de enfriamiento, diseñado para proporcionar un control sobresaliente de la corrosión y los depósitos en sistemas abiertos de agua de enfriamiento con recirculación. **AssetGuard C-7286T**, brinda una mayor protección contra lo corrosión por medio de una mezcla de inhibidores de corrosión anódicos y catódicos, logra un mayor control de depósitos mediante dispersantes poliméricos y compuestos organofosfóricos que evitan la acumulación de sarro de Carbonato de Calcio, sulfato y fosfato.**AssetGuard C-7286T** es un producto libre de Zinc, además la elección de materias primas sinérgicas y novedosas minimizan en impacto en el medio ambiente de la descarga tratada de la torre de enfriamiento. |  | El método de alimentación recomendado para **AssetGuard C-7286T** es de suministro continuo, preferiblemente en un circuito de recirculación de agua de enfriamiento o en un área de mezcla en la base de la torre de enfriamiento. El equipo de alimentación debe ser de plástico o acero inoxidable. La dosificación del producto depende del tipo de sistema, las condiciones de operación y la calidad del agua de reposición. Su Asesor Técnico Especializado Cek le recomendará la dosificación apropiada para su aplicación determinada. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **AssetGuard C-7286T** puede ser utilizado sistemas abiertos de enfriamiento con recirculación. |  | Revise las indicaciones de seguridad citadas en la etiqueta y hoja de seguridad.**Producto Centroamericano de alta calidad fabricado por Corporación CEK de Costa Rica S.A. bajo licencia de Rochester Midland Corporation.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
| * **Apariencia:** Líquido claro.
* **Color:** ámbar
* **Olor:** característico
* **pH (concentrado):** >12.5
* **Gravedad específica:** 1.202 a 1.222

**0****0****2** **Corr** |  | **Registros Sanitarios:****Costa Rica:** Q-22-01561Logotipo, nombre de la empresa  Descripción generada automáticamente |