**ASSETGUARD C-8217T
Tratamiento líquido para aguas de enfriamiento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **AssetGuard C-8217T** es un tratamiento para agua de enfriamiento amigable con el medio ambiente. Ha sido diseñado para lograr un alto rendimiento en sistemas abiertos de recirculación con el mínimo impacto en el ambiente. **AssetGuard C-8217T** está diseñado para inhibir la corrosión y la formación de incrustaciones en aguas de alta dureza (hasta 1000 ppm de CaCO3). **AssetGuard C-8217T** no contiene Zinc, brinda excelente control de la corrosión, es compatible con microbicidas oxidantes como cloro, bromo y con programas de microbicidas no oxidantes. **AssetGuard C-8217T** cuenta con trazador PTSA incorporado en la mezcla que permite una correlación exacta de PTSA con la concentración del producto. |  | El tratamiento para agua de enfriamiento **AssetGuard CL-3255T** debe ser alimentado de manera continua sin realizar dilución preferiblemente en un circuito de recirculación, en un área donde el mezclado sea adecuado en la cuenca de la torre de enfriamiento. El equipo de alimentación debe de ser de plástico o de acero inoxidable. La dosificación del producto dependerá del tipo de sistema, condiciones de funcionamiento y la calidad de agua de reposición. Su Asesor Técnico Especializado Cek le recomendará la dosis recomendada de acuerdo con sus necesidades. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **ASSETGUARD CL-3255T** es un tratamiento para aguas de enfriamiento en sistemas de agua de recirculación abiertos. |  | Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no esté en uso. No lo ingiera. Como cualquier producto químico evite contacto con la piel y los ojos. Puede irritar los ojos y la piel. Preferiblemente utilice guantes y anteojos protectores al manipularlo.**Producto Centroamericano de alta calidad fabricado por Corporación CEK de Costa Rica S.A. bajo licencia de Rochester Midland Corporation.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
| * **Apariencia:** Líquido claro
* **Color:** ámbar claro a marrón claro
* **Olor:** Característico
* **pH (concentrado):** Mayor a 12.50
* **Gravedad específica:** 1.198 – 1.220
 |  | **Registros Sanitarios:****Costa Rica:** Q-22-01718 |

 

**0**

**1**

**2**

 **Corr**