**ASSETGUARD IRON OUT**

**ELIMINADOR DE INCRUSTACIONES DE HIERRO DE ALTO DESEMPEÑO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| La contaminación férrica es a menudo un gran problema en los sistemas de agua afectando negativamente la operación general de un sistema de enfriamiento. **AssetGuard Iron Out** es un tratamiento de limpieza diseñado para eliminar productos de la corrosión y depósitos de óxido de metal en superficies metálicas en sistemas de agua. **AssetGuard Iron Out** elimina y dispersa óxidos de metal mientras protege la metalurgia contra la corrosión y la formación de nuevos depósitos. **AssetGuard Iron Out** es eficaz con un pH neutro y puede utilizarse fuera de línea para una limpieza rápida o en línea para una limpieza lenta sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del sistema. |  | **AssetGuard Iron Out** ha sido diseñado específicamente para funcionar como un limpiador rápido fuera de línea o un limpiador en línea del tipo continuo mientras minimiza la corrosión del metal básico. Este producto de tratamiento elimina con eficacia los productos de la corrosión/depósitos de óxido de metal y lo dispersa en la fase de agua, mientras resiste los depósitos en las otras partes del sistema. Su Asesor Técnico Especializado Cek le recomendará la  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **AssetGuard Iron Out** puede utilizarse con seguridad para limpiar sistemas de agua de enfriamiento abiertos y con recirculación, sistemas de enfriamiento de motores diésel, sistemas de refrigeración, termointercambiadores, equipo auxiliar y tuberías. **AssetGuard Iron Out** es totalmente compatible con programas de productos químicos de tratamiento de agua tradicionales, |  | Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no esté en uso. Revise las indicaciones de seguridad citadas en la etiqueta y hoja de seguridad.**Producto Centroamericano de alta calidad fabricado por Corporación CEK de Costa Rica S.A. bajo licencia de Rochester Midland Corporation.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
| * **Apariencia:** Líquido
* **Color:** amarillo claro
* **Olor:** característico
* **pH (concentrado):** 4.5 – 5.3
* **Gravedad específica:** 1.129 – 1.149

**1****0** **0** |  | **Registros Sanitarios:****Costa Rica:** QNP-22-00645Logotipo, nombre de la empresa  Descripción generada automáticamente |