**BIOCLEAN**

**REMOVEDOR LÍQUIDO DE MALOS OLORES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| Elimina los malos olores producidos por suciedades en descomposición, acumuladas en superficies duras como pisos, azulejos, basureros, servicios sanitarios y urinales |  | Para la limpieza de pisos, diluya partes iguales de Bioclean y agua tibia (de ser posible) y trapee completamente la superficie. Rocíe libremente sobre basureros industriales o como recolectores de basura en hoteles y restaurantes, así como para eliminar malos olores en contenedores de basura, transportes de alimentos como lácteos y pollos. Como regla general unos cinco minutos después de aplicar el producto, comenzará a percibirse los beneficios a través del sentido del olfato y el uso continuado del producto mantiene los sitios en cuestión libres de malos olores, no porque los enmascare, sino porque los elimina de raíz. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| Hoteles, restaurantes, discotecas, hospitales, oficinas públicas, iglesias gimnasios, clubes sociales y para eliminar problemas de malos olores en transporte de productos alimenticios así como establos. |  | Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
| * **Apariencia:** Líquido blanco olor a limón
* **pH (concentrado):** 6.00 – 8.00
* **Gravedad específica:** 0.985 – 1.000
* **Contenido de fósforo:** No hay
* **Peligro mayor: Irritación en ojos**
 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-2456-9No. Reg. El Salvador: 1EH00860415No. Reg. Guatemala: PH-6030No. Reg. Nicaragua: 03-1704-0217No. Reg. Panamá - DEPA: H051698 |

**0**

**0**

**0**