**BIOCLEAN**

**REMOVEDOR LÍQUIDO DE MALOS OLORES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| Elimina los malos olores producidos por suciedades en descomposición, acumuladas en superficies duras como pisos, azulejos, basureros, servicios sanitarios y urinales | |  | Para la limpieza de pisos, diluya partes iguales de Bioclean y agua tibia (de ser posible) y trapee completamente la superficie. Rocíe libremente sobre basureros industriales o como recolectores de basura en hoteles y restaurantes, así como para eliminar malos olores en contenedores de basura, transportes de alimentos como lácteos y pollos.  Como regla general unos cinco minutos después de aplicar el producto, comenzará a percibirse los beneficios a través del sentido del olfato y el uso continuado del producto mantiene los sitios en cuestión libres de malos olores, no porque los enmascare, sino porque los elimina de raíz. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| Hoteles, restaurantes, discotecas, hospitales, oficinas públicas, iglesias gimnasios, clubes sociales y para eliminar problemas de malos olores en transporte de productos alimenticios así como establos. | |  | Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto. | |
|  | |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** | |
| **PROPIEDADES** | |  |  | |
| * **Apariencia:** Líquido blanco olor a limón * **pH (concentrado):** 6.00 – 8.00 * **Gravedad específica:** 0.985 – 1.000 * **Contenido de fósforo:** No hay * **Peligro mayor: Irritación en ojos** | |  | **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: Q-2456-9  No. Reg. El Salvador: 1EH00860415  No. Reg. Guatemala: PH-6030  No. Reg. Nicaragua: 03-1704-0217  No. Reg. Panamá - DEPA: H051698 | |

**0**

**0**

**0**