**CERFACT PA**

**DESINFECTANTE LIQUIDO SIN ENJUAGUE**

* **ÁCIDO**
* **BIODEGRADABLE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **CERFACT PA es** un producto desinfectante que consiste en una mezcla en equilibrio de ácido peracético, peróxido de hidrógeno, ácido acético y agentes estabilizantes. Cuenta con un amplio espectro de actividad contra microorganismos (bacterias, hongos, virus y esporas) en agua fría o ambiente. Ha demostrado excelente efectividad contra patógenos como S.aureus, P.aeruginosa, L.monocytogenes, E.coli O157:H7, Salmonela. Puede usarse en producción orgánica de acuerdo con **7 CFR 205.601 y 6 y 7 CFR 205.605b**  |  | **Para desinfección de superficies en contacto con alimentos:** use 0.7-2.0 oz/10galones (93-260ppm). Aplique y deje secar en la superficie.**Membranas de OR, nano y UF:** Chequear compatibilidad con el fabricante, usar 1-2 oz/15 galones de agua. No exceder 68 °F, recircular por 10 minutos. **Frutas y vegetales**: usar 0.1-0.4 oz/6 galones (25-80 ppm PAA), como máximo.Superficies sin contacto con alimentos: usar 0.7 a 1.4 ( 153 – 306 ppm )oz/6 galones, aplicar y dejar secar en las superficies. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **CERFACT PA** es un producto para desinfección en procesos CIP y áreas de proceso en plantas de producción de alimentos y relacionadas en contacto directo o indirecto con los alimentos**, 21 CFR 173.315 o 21 CFR 173.370** Se puede usar en otros procesos de desinfección. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  | **3****1**  OX**1** |
|

|  |
| --- |
| **Apariencia:**  Líquido.* **Color:**  incoloro
* **pH 1 % en solución:** 2.0 – 3.0
* **Olor:**  Característico (pungente)
* **Solubilidad:** soluble en agua.
* **Biodegradabilidad:** Amigable con el ambiente, muy bajo nivel de fosforo orgánico
* **Corrosividad:** Seguro en acero inoxidable, no en metales suaves
 |

 |  | **Logotipo  Descripción generada automáticamenteRegistros Sanitarios:** Costa Rica: Q-38041-5.1-8Salvador: 1EH01350516Guatemala: PH-8659Nicaragua: 03-1555-0816 Panamá: DEPA: 58074NSF: 166352

|  |
| --- |
| CERFACT PA |
| Código: | CEKFT-015 |
| Versión: | 13-2Ene25 |
| Fecha de última revisión: | 02Ene25 |
| Fecha de creación:  | 02Jul13 |
| Página:  | 1 de 1 |

 |