**ECOCEK**

**DESENGRASANTE INDUSTRIAL LÍQUIDO BIODEGRADABLE PARA LA LIMPIEZA INDUSTRIAL PESADA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **ECOCEK** es un poderoso desengrasante biodegradable. Su sistema doble de solvente y surfactante le permite actuar como surfactante y solvente en lugar de actuar por el principio de golpe alcalino. Su agradable fragancia resalta su principio activo permitiéndole limpiar en forma efectiva los más diversos tipos de suciedad y mugre. Es efectivo en manchas de hidrocarburo, hule, tinta, y en general suciedades no solubles en agua |  | **ECOCEK** se aplicaal área que se va a limpiar. El producto puede ser usado hasta en una proporción de 1:10, 1 parte de **ECOCEK** por 10 partes de agua. Déjelo en contacto por unos minutos con la suciedad. Restriegue con cepillo, cepillo de raíz o esponja abrasiva. Enjuague con abundante agua a presión. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **ECOCEK** se usa para la limpieza pesada en industrias e instalaciones en donde se requiere remover suciedades tales como manchas de hidrocarburos, hule, tintas y en general suciedades no solubles en agua.  |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido
* **Olor:** característico.
* **Color:**  Amarillo Claro
* **Gravedad específica:** 0.79 – 0.815
* **Solubilidad:** emulsiona en presencia de agua.
* **PH:** 1.00-3.00

**1****0** **0** |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: M.S: Q-43562-9    No. Reg. El Salvador: 1E291470No. Reg. Guatemala: PH-8700No. Reg. Nicaragüa: 03-024860320  |