**GREASE TRAP HD**

**LÍQUIDO PARA MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **Grease Trap HD** es totalmente orgánico, contiene bacterias no patógenas que además de mantener limpias las trampas de grasa mejoran la operación de los tanques sépticos y las plantas de tratamiento de aguas de desecho. **Grease Trap HD** mantiene su efectividad bajo condiciones rigurosas de operación (pH entre 6 y 8; temperaturas entre 5°C y 55°C).El **Grease Trap HD** se adiciona durante un pequeño lapso de tiempo y sigue trabajando durante horas. |  | Instale el dosificador automático para que dosificar **Grease Trap HD** a la entrada de la trampa de grasa durante el período de menor actividad.El asesor técnico de CEK le dará las recomendaciones para el efectivo tratamiento de la trampa de grasa de alta capacidad que desee tratar. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| Para uso en todo tipo de lugares que cuenten con trampas de grasa y dónde la generación de desechos grasosos sea alta. |  | Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Liquido azul oscuro inodoro
* **pH (concentrado):** 6.00 – 8.00
* **Gravedad específica:** 0.985 – 1.000
* **Contenido de fósforo:** No hay
* **Peligro mayor:** Irritación en ojos
 |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-50858-9No. Reg. El Salvador: 1EH00020115No. Reg. Guatemala: PH-3649No. Reg. Nicaragua: 03034721023 |

**1**

**0**

**0**