**KEM WC FOAM**



**LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA BAÑOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| **KEM WC FOAM** fue diseñado para desarrollar espuma al aplicarse. Un dispositivo generador de espuma hace que el KEM WC FOAM funcione en forma óptima. La aplicación en espuma da máxima economía al lograr contacto prolongado con la superficie logrando así una mayor penetración con una considerable mejora en su efectividad. | |  | **KEM WC FOAM** se recomienda usar en diluciones desde 1:5 hasta 1:30 partes en agua. Preferiblemente con agua tibia.  Aplique la solución en la superficie que desee limpiar con un dispositivo generador de espuma, deje que la espuma permanezca en la superficie por no menos de 5 minutos.  Restriegue con un cepillo u otro elemento y enjuague con suficiente agua. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| **KEM WC FOAM** se recomienda para usar en limpieza en baños, lavatorios, inodoros, pisos de baños, duchas, gabinetes, divisiones, partes de cromo, porcelana, esmaltes de porcelana, azulejos de cerámica, cortinas de baños, espejos, vidrios, tinas, pilas, fregaderos y urinales. | |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.  **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** | |
| **PROPIEDADES** | |  |  | |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido * **Color:** Verde * **Olor:** Característico * **Toxicidad:**  Poca * **Inflamabilidad:**  no inflamable * **Composición:** Surfactantes, ácido y espumante | | |  | **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: QH-24-13597  No. Reg. El Salvador: 1EH02250623  No. Reg. Guatemala: PH-6037  No. Reg. Honduras: ARSA V-2891  No. Reg. Nicaragua: 03-024920320  No. Reg. Panamá: DEPA 95862 | |

**2**

**0**

ACID

**0**