**KYLON II**

**ACABADO PARA PISOS LIQUIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **KYLON II** hace que los pisos luzcan como espejos y los embellece y protege. No pierden transparencia, no se ponen amarillos, ni se pulverizan con el tiempo.Es económico, dura mucho más tiempo y es antideslizante, brindando mayor protección y belleza que otros acabados. Es un acabado fácil de mantener. |  | Antes de usar **KYLON II**:Remueva completamente el recubrimiento anterior.Una vez limpio y seco el piso, aplique KYLON con una mecha de nylon especial para aplicación de acabados. Asegúrese de que la mecha este húmeda, pero que no tenga exceso que produzca goteo.Aplique con movimientos en forma de ocho de forma uniforme.Permita secar por 15 minutos o más si es necesario. Aplique dos o más capas si es necesario. Puede abrillantarlo con una máquina pulidora de pisos de alta velocidad 1500 rpm, usando la almohadilla adecuada. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **KYLON II**, se recomienda usar en todo tipo de pisos, como terrazo, mármol, baldosas, de vinil, asbesto, madera, losetas, cemento y linóleo. En hospitales, restaurantes, oficinas, fábricas, gimnasios, hogares de ancianos, escuelas, colegios, universidades, clubes sociales, supermercados, salones de baile, etc. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.**Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido Blanco
* **Olor:** ligeramente acrílico
* **pH (concentrado):** 8.00-9.00
* **Gravedad específica:** 1.000 – 1.030
* **Inflamabilidad:** No inflamable

**1****0** **0*** **Toxicidad:** Dañino si se ingiere
* **Composición:** Polímeros, abrillantadores y niveladores seleccionados.
 |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-4161-9No. Reg. El Salvador: 1EH01160516No. Reg. Guatemala: PH-8144No. Reg. Honduras: HN-H-1222-0023   |