**LC-2350**



**Desincrustante líquido en operación para sistemas de enfriamiento**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| Remueve incrustaciones en sistemas de enfriamiento abiertos o cerrados recirculantes. Es especialmente efectivo para remover las incrustaciones de carbonatos de calcio y magnesio, así como algunos compuestos de fosfato, sin atacar los equipos.No contiene ácidos, fosfatos, nitritos ni metales tóxicos o dañinos al medio ambiente, como los compuestos de cromo, zinc, etc. |  | **Alimentación:** Este producto debe ser aplicado al sistema en la dosis recomendada en forma continua, con la ayuda de una bomba dosificadora o un dispositivo similar.**Dosificación:** La dosificación de este producto dependerá de las características y volúmenes de depósitos a remover, así como la cantidad de agua en el sistema, el régimen de purga y de evaporación.La dosificación dependerá también de la velocidad con que se requiera desincrustar el sistema.Un estudio de su asesor técnico CEK le ayudará a establecer la dosis más conveniente y económica. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| Sistemas de enfriamiento abiertos y cerrados  |  | Mantenga el recipiente bien cerrado mientras no esté en uso. No lo ingiera. Evite contacto con la piel y los ojos. Puede irritar los ojos y la piel. Utilice guantes y anteojos protectores al manipularlo. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido ambar
* **pH (concentrado):** 11.00 – 12.50
* **Gravedad específica:** 1.100 – 1.140
* **Contenido de fósforo:** No hay.
* **Peligro mayor:** Irritación en ojos y membranas mucosas.
* **Composición: Polimeros**
 |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-18-04251No. Reg. El Salvador: PQ05206-2009/PQ04671-2009/PQ06688-2009No. Reg. Nicaragua: 03034290823**1****0** **0** |