**POINT AFTER**



**REVITALIZADOR LIQUIDO PARA PISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **POINT AFTER** Formulación especial de limpiadores y polímeros. Es un revitalizador para acabados de piso, está diseñado para ser utilizado con máquina pulidora para pisos.Este producto prolongará la vida de los acabados de piso y disminuirá la necesidad de remover y de aplicar nuevas capas. Restaura el brillo y disminuye las rayas en los pisos.  |  | Para ser aplicado con máquinas de alta revolución:1. Prepare una solución 4-8 oz/galón
2. Aplique el producto en la superficie con mecha o por medio de rocío
3. Aún con el piso mojado pase la maquina

Para ser aplicado con máquina de baja revolución1. Prepare una solución 1:3 en agua
2. Aplique el producto con mecha o por rocío
3. Aún con el piso mojado pase la máquina

Aplicar únicamente en superficies con acabado de pisoEl movimiento de pulido con la máquina debe ser despacio y continuo  |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **POINT AFTER** se recomienda en todos aquellos lugares en donde se ha aplicado un sellador o un acabado para pisos. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Liquido.
* **Color:**  Blanco
* **Gravedad específica:** 1.000-1.020
* **pH (concentrado):** 8.67 – 10.07
* **Solubilidad:** soluble en agua.

**1****0**  **0** |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-4923-9    No. Reg. Guatemala: PH-6002  |