**PRELUDE**

**EMULSIFICANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA**

* **FORMULA DE ALTA ALCALINIDAD**
* **ELIMINA LA SUCIEDAD MAS PESADA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| **PRELUDE** es un emulsificante de alta alcalinidad para lavanderías. Contiene un surfactante que produce muy poca espuma y que ayuda a eliminar la suciedad más pesada. | |  | Dispensar **PRELUDE** directamente de su contenedor usando un sistema para dispensar líquidos. Un representante autorizado le establecerá un programa de lavado apropiado para sus requisitos. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| Especialmente efectivo para lavar manteles, servilletas y toallas / trapos de cocina. Para ser usado en lavadoras institucionales. | |  | Producto corrosivo. Causa quemaduras severas en ojos y piel. Dañino si es ingerido. Evitar el contacto con ojos, piel o ropa. Lavarse bien después de manipular el producto. Usar protección para ojos y guantes cuando se manipula el concentrado. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. | |
|  | | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |  | |
| **PROPIEDADES** | |  |  | |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido * **pH (concentrado):** 12.00 –13.00 * **Gravedad específica:** 1.330 – 1.365 * **Contenido de fósforo:** N/A * **Espuma:** Genera poca espuma * **Peligro mayor:** Corrosivos en ojos y piel * **Composición:** Hidróxido de sodio | | |  | **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: Q-45001-8  No. Reg. El Salvador: 1EH00830415  No. Reg. Guatemala: PH-5259  No. Reg. Nicaragua: 03-024540120 | |

**3**

**0**

**1**