**PRELUDE**

**EMULSIFICANTE LIQUIDO PARA LAVANDERIA**

* **FORMULA DE ALTA ALCALINIDAD**
* **ELIMINA LA SUCIEDAD MAS PESADA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **PRELUDE** es un emulsificante de alta alcalinidad para lavanderías. Contiene un surfactante que produce muy poca espuma y que ayuda a eliminar la suciedad más pesada. |  | Dispensar **PRELUDE** directamente de su contenedor usando un sistema para dispensar líquidos. Un representante autorizado le establecerá un programa de lavado apropiado para sus requisitos. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| Especialmente efectivo para lavar manteles, servilletas y toallas / trapos de cocina. Para ser usado en lavadoras institucionales. |  | Producto corrosivo. Causa quemaduras severas en ojos y piel. Dañino si es ingerido. Evitar el contacto con ojos, piel o ropa. Lavarse bien después de manipular el producto. Usar protección para ojos y guantes cuando se manipula el concentrado. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. |
|  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |  |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido
* **pH (concentrado):** 12.00 –13.00
* **Gravedad específica:** 1.330 – 1.365
* **Contenido de fósforo:** N/A
* **Espuma:** Genera poca espuma
* **Peligro mayor:** Corrosivos en ojos y piel
* **Composición:** Hidróxido de sodio
 |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-45001-8No. Reg. El Salvador: 1EH00830415No. Reg. Guatemala: PH-5259No. Reg. Nicaragua: 03-024540120  |

**3**

**0**

**1**