**SALVO**



**LIMPIADOR LÍQUIDO ALCALINO PARA PISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **SALVO** utiliza un sistema solvente concentrado que re-disuelve él acabado en lugar de romper el polímero del piso. Está diseñado para ser efectivo sin necesidad de aplicarlo con máquinas para pisos, en áreas en donde no pueden llegar los equipos de remoción de acabados. Solventes y surfactantes actúan rápidamente para disolver y emulsificar acabados. No deja residuos, reduciendo el tiempo y costo por enjuague. Es seguro de usar en la mayoría de pisos, puede usarse en terrazo y concreto.  |  | **SALVO** se recomienda aplicar en diluciones desde 1:1 hasta 1:4 partes de agua. Es importante leer la etiqueta del producto y usarlo de acuerdo a instrucciones. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **SALVO** es un removedor líquido de acabados para piso, Por lo que su uso es específico en aplicaciones en donde sea necesario remover acabados y preparar el área para nuevas aplicaciones de acabado. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |  |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:**  Liquido
* **Color:** azul
* **Amoniaco:** No contiene
* **Base acuosa:** Si
* **pH (concentrado):** 12.00-13.60
* **Gravedad específica:** 1.020-1.035
* **Inflamabilidad**: No inflamable
* **Corrosivo**: Si

**2****0** **0** |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: QH-20-00921No. Reg. Guatemala: PH-4286No. Reg. Nicaragüa: 03-026590920No. Reg. Honduras: HN-H-0123-0009 |