**SANITROL**

**DESINFECTANTE LÍQUIDO**

* **SIN AROMA**
* **NO ES CORROSIVO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **SANITROL**  es un producto desinfectante formulado en base a amonio cuaternario. Es un producto que no genera corrosión, no es inflamable, ni es volátil. No contiene aroma. Tiene efecto residual, por lo que su efecto ayudará a mantener libre de microorganismos la superficie por más tiempo |  | Antes de aplicar el producto es importante haber realizado una limpieza adecuada, los desinfectantes no funcionan bien si la superficie esta con suciedad.Para preparar una solución de trabajo entre a 200-400 ppm, disuelva 2-4 ml/litro de agua. Aplique la solución preparada sobre la superficie y déjela por un tiempo no menor a 5 minutos. Posteriormente enjuague para remover. Las soluciones preparadas deben usarse preferiblemente en el día de su preparación. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **SANITROL**  es un producto para desinfección en plantas de alimentos, restaurantes, hospitales, hoteles, salas de belleza y cualquier área que requiera desinfección.  |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  | **1****0**  **0** |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:**  Líquido inodoro
* **Color:**  Incoloro
* **pH (concentrado):** 6.2 – 8.1
* **Solubilidad:** soluble en agua.
* **Toxicidad :** Dañino si se ingiere
* **Composición:** Cloruro de benzalconio
 |

 |  | **Registros Sanitarios:**Costa Rica: 10185-9 El Salvador: 1EH01020416Guatemala: PH-3538Nicaragua: 03-1606-1116Honduras: HN-H-0322-0021

|  |
| --- |
| SANITROL |
| Código: | CEKFT-140 |
| Versión: | 13-02Ene25 |
| Fecha de última revisión: | 02Ene25 |
| Fecha de creación:  | 12Jun13 |
| Página:  | 1 de 1 |

 |

