**SEPTIC**

**TRATAMIENTO BIOFORMULADO LÍQUIDO PARA TANQUE SÉPTICO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **Septic** es una mezcla de bacterias, de cepas seleccionadas por su capacidad de producir enzimas, capaces de eliminar los malos olores y acelerar el proceso de descomposición de desechos humanos.Estas poderosas bacterias viven y se reproducen en condiciones de poco oxígeno e inclusive en condiciones anaeróbicas (sin aire), condiciones típicas de una fosa séptica. |  | Tratamiento de choque:Agregue 4 litros por cada 1000 galones de capacidad de la fosa durante 5 días. Los resultados se notarán en 10 – 14 días. (para problemas severos refuerce el tratamiento de choque con 1 kilo de **Biolagoon** durante 15 días) Tratamiento de mantenimiento:Como regla general 1 litro por mes por cada 5 personas de conocer el volumen de agua de salida hacia la fosa 1 litro cada 1000 galones |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **Septic** es perfecto para: Tanques sépticos en industria, comercio, hoteles, hospitales, colegios, moteles, universidades, iglesias, edificios de apartamentos y de oficinas, así como cualquier lugar donde el sistema de alcantarillado municipal no esté disponible. |  | Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Liquido azul oscuro inodoro
* **pH (concentrado):** 6.00 – 8.00
* **Gravedad específica:** 0.985 – 1.000
* **Contenido de fósforo:** No hay
* **Peligro mayor:** Irritación en ojos
 |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-20-01214No. Reg. Guatemala: PH-6001No. Reg. Nicaragua: 03-1482-0216No. Reg. Panamá: DEPA: 49801 |

**0**

**0**

**0**