**SIFON CLEAN**

**ELIMINADOR DE MALOS OLORES LÍQUIDO PARA TUBERÍAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **Sifon Clean** es una mezcla de cepas bacteriana y surfactantes biodegradables que eliminan de forma natural y ecológica los problemas causados por grasas y desechos orgánicos que se acumulan en las tuberías de desagüe de: fregaderos, lavatorios, inodoros y duchas. Además, a diferencia de productos antiguos a base de ácidos o caústicos, Sifon Clean es totalmente seguro de usar, no provoca emanaciones de olores ofensivos y no requiere de ningún equipo de seguridad para su aplicación. Muy importante, al ser un producto bioformulado, los subproductos de su utilización serán dióxido de carbono (CO2) y agua, por lo que no incorpora compuestos que afecten el medio ambiente |  | Para sistemas que desaguan lento u obstruido.Agregue medio litro de **Sifon Clean** y permita que actúe por toda la noche.Mantenimiento preventivo:Para establecer un programa de mantenimiento preventivo, agregue 2 onzas cada quince días en cada sifón. Esto mantendrá la tubería libre de depósitos grasos y sarros, con lo que no correremos el riesgo de tener obstrucciones en las líneas.Como regla general, para obtener mejores resultados, agregue al producto en horas de menor uso del sistema, de tal forma que los microorganismos tengan más tiempo para actuar. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **Sifon Clean** mantiene en óptimas condiciones de operación los servicios sanitarios, lavatorios, duchas y lavaplatos, todo sin los molestos malos olores que con frecuencia emanan de estos lugares |  | Irritable a los ojos. Enjuáguese con abundante agua si el producto le cae en los ojos. Lea la etiqueta y la hoja de seguridad para obtener información adicional del producto. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido rojo de olor caracteristico
* **pH (concentrado):** 6.00 – 8.00
* **Gravedad específica:** 0.985 – 1.000
* **Contenido de fósforo:** No hay
* **Peligro mayor:** Irritación en ojos
 |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-2472-9No. Reg. El Salvador: 1EH02280815No. Reg. Guatemala: PH-5804No. Reg. Panamá: 61911 |

**0**

**0**

**0**