SOLVS IT

DESENGRASANTE LIQUIDO HD

|  |  |
| --- | --- |
|  **CARACTERISTICAS**  |  **INSTRUCCIONES DE USO**  |
| **SOLVS IT** es un producto formulado como desengrasante para uso pesado alcalino surfactante, diseñado para usar sus solventes en base acuosa que rápidamente penetran, emulsionando y suspendiendo las suciedades más difíciles. Puede usarse diluido con agua y es ideal para aplicaciones en instalaciones comerciales, industriales e institucionales. Puede usarlo en procedimientos de limpieza general, con vapor o con dispositivos mecánicos de limpieza. | **SOLVS IT** puede usarse diluido dependiendo de la suciedad a tratar:En suciedades livianas usar 1 onza/galón de agua En suciedades pesadas 8 onzas/galón de agua.Para usos en aplicaciones especiales consultar con el asesor técnico CEK y seguir sus recomendaciones. |
|  **AREAS DE USO**  |  **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**  |
| **SOLVS IT** puede ser usado en limpieza industrial de partes de maquinaria y piezas, prensas, plataformas de perforación. Tanques de remojo o enjuague por inmersión, lavadoras automáticas para pisos.Limpieza de filtros en servicios de alimentación, ductos de ventilación y extracción, cortadores de carne, hornos, parrillas y otros equipos.Limpieza general en superficies duras, pisos, manchas en alfombras y como un desmanchador local en lavandería.Llantas en general y con banda blanca. | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer las etiquetas, fichas técnicas y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  **PROPIEDADES**  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.****Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-10881-8No. Reg. El Salvador: 1EH02260721 No. Reg. Guatemala: PH-5993No. Reg. Honduras: V-2956No. Reg. Nicaragüa: 03-1674-01117**0****2 0****ALC** SOLVS ITCódigo: CEKFT-211Versión: 10- 04Abr24Fecha de última revisión: 04Abr24Fecha de creación: 23Ago13 1Página: de 1 |
| * **Apariencia:** Líquido
* **Color:** Azul
* **Olor:** Característico
* **pH (concentrado):** 12.0-13.6
* **Gravedad específica:** 1.020-1.040
* **Espuma:** Moderada
* **Requiere enjuague:** Si
* **Fosfatos:** 3 %
 |

