**SPEEDEE MOP**



**LIMPIADOR LÍQUIDO PARA PISOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| **SPEEDEE MOP** es diseñado para usar con un paño o mopa para limpieza de piso. Es concentrado y efectivo para la limpieza de recubrimientos de pisos de alto brillo. Aumenta la duración del acabado de pisos. El producto desodoriza los lugares mientras limpia sin dejar el piso opaco. No requiere enjuague ahorrando tiempo y mano de obra.  **SPEEDEE MOP** con la dilución adecuada no daña ni remueve el acabado del piso. Excelente para usar con máquinas para la limpieza de áreas grandes y permite un excelente desempeño en sistemas de dilución automática. | |  | **SPEEDEE MOP** debe usarse en dilución 1:64 (2 onzas fluidas por galón de agua).  Aplique con paño limpio, “mopa” o máquina de restregado. Vea la etiqueta para instrucciones completas de uso y utilícelo únicamente como ahí se indica. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| **SPEEDEE MOP** se usa para el cuidado de pisos en restaurantes, hoteles, oficinas, hospitales, supermercados, tiendas y cualquier otro lugar en donde se requiera la limpieza de pisos. | |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. | |
|  | |  |  | |
| **PROPIEDADES** | | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |  | |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** liquido amarillo * **Olor:** Característico * **pH (concentrado):**  7.00-9.00 * **Gravedad específica:** 0.998-1.015 * **Contenido de fósforo:** No hay. * **Destilados de petróleo:** No contiene   **1**  **0**    **0** | | |  | **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: Q-36567-9  No. Reg. Guatemala: PH-4288  No. Reg. Nicaragüa: 03-030690322 | |