|  |
| --- |
| **SECCIÓN I** |
| **IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE** |
| **NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA** | KEMTREET-2367 |
| **MARCA (SI POSEE)** | Kemtreet |
| **NOMBRE COMÚN O GENÉRICO** | Tratamiento líquido para líneas de vapor y retorno de condensados.  |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE** | CORPORACION CEK DE COSTA RICA, S.A. |
| **DIRECCIÓN DEL FABRICANTE** | 300 metros este de la Trefilería Colima, Colima de Tibás, San José, Costa Rica. |
| N° DE TELEFONO | 2545-2500 | **N° DE FAX**  | 2297-1344 |
| **TELÉFONO DE EMERGENCIA** | 911/ Centro Nacional de Intoxicaciones: (506) 2223-1028 |
| **FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE LA MSDS** | **05Abr24** |
| **SECCIÓN II** |
| **CLASIFICACION** |
| **CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ANEXO 1** | 3.1 Líquido combustible. |
|  | 6.1 Sustancias Tóxicas |
|  **SECCIÓN III**  |
| **COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS** |
| NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DEL COMPONENTE PELIGROSO  | **% m/m** | **N° DE CAS** |
| Ciclohexilamina | 7-17 | 108-91-8 |
| **SECCIÓN IV** |
| **IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN** |
| **EFECTO POR:** | **DETALLE** |
| **INHALACIÓN** | La inhalación de vapores puede causar neumonía, daños en los pulmones, el hígado y los riñones. Personas con problemas respiratorios podrían verse afectadas si inhalan vapores concentrados. |
| **INGESTION** | La ingestión puede producir náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, desvanecimiento y coma. Irritación en las membranas mucosas. |
| **CONTACTO CON LOS OJOS** | Irritación y daños en los ojos. |
| **CONTACTO CON LA PIEL** | Causa irritación. |
| **CARCINOGENICIDAD** | No aplica. |
| **MUTAGENICIDAD** | No aplica. |
| **TERATOGENICIDAD** | No aplica. |
| **NEUROTOXICIDAD** | No aplica. |
| **SISTEMA REPRODUCTOR** | No hay evidencias de que este producto afecte el sistema reproductor. |
| **OTROS**  | Puede producirse daños en los riñones, hígado y pulmones.  |
| **ÓRGANOS BLANCO** | Piel, ojos, hígado, riñones. |
| **SECCIÓN V** |
| **PRIMEROS AUXILIOS** |
| CONTACTO OCULAR | Lávese los ojos con abundante agua por al menos 15 minutos y busque atención médica. |
| **CONTACTO DÉRMICO** | Enjuáguese con agua y después lávese con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación o enrojecimiento persiste. |
| **INHALACIÓN** | Retire a la persona del área afectada y llévela donde haya aire fresco. Si la dificultad en la respiración persiste busque atención médica. Si fuera necesario dar respiración artificial. |
| **INGESTIÓN** | Tome grandes cantidades de agua y consulte al médico inmediatamente. Evite la ingestión de bebidas alcohólicas. No suministre nada por la boca a una persona inconsciente.  |
| **ANTÍDOTO RECOMENDADO** | No existe un tratamiento específico para recomendar. Trate según el síntoma. Muestre una copia de ésta Hoja de Seguridad al personal médico para que éstos den su diagnóstico. |
| **INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO** | Ninguna información adicional. |
| **SECCIÓN VI** |
| **MEDIDAS CONTRA EL FUEGO** |
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | 63 °C. |
| **LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN)**  | No están determinados. |
| **AGENTES EXTINTORES** | Agua, dióxido de carbono, polvo químico o espuma. |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO** | Las personas expuestas deben usar protección respiratoria. Vestir ropa de protección que sea conveniente, guantes y careta facial.  |
| **PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN** | La descomposición térmica podría producir monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.  |
| **SECCIÓN VII** |
| **MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA** |
| **ATENCIÓN DE DERRAMES** | **ATENCIÓN DE FUGAS** |
| Elimine fuentes de ignición o altas temperatura. Absorba el material en arena, arcilla u otro material inerte y deséchelo de acuerdo a las leyes gubernamentales vigentes. Lave el área afectada con agua. Neutralice pequeños derrames con ácido débil y vierta por el alcantarillado sanitario si esto está de acuerdo a las disposiciones nacionales y municipales. | Contenga la fuga o derrame si esto no representa un riesgo y usando equipo de protección personal para evitar el contacto con el producto. Elimine fuentes de calor, ignición o altas temperaturas cercanas. |
| **SECCIÓN VIII** |
| **MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO** |
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No almacenar a temperaturas mayores a los 30 °C. |
| **CONDICIONES ALMACENAMIENTO** | Almacenar fuera del alcance de los niños. Lejos de alimentos o bebidas. En lugares frescos, secos y con suficiente ventilación. Lejos de fuentes de calor o altas temperaturas.  |
| **MANIPULACIÓN RECIPIENTES** | Cerrar los recipientes cuando no se está manipulando. No dejar cerca de fuentes de calor. |
| **EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC.** | No almacenar al sol, cerca de fuentes de calor o en atmósferas húmedas. |
| **SECCIÓN IX** |
| **CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL** |
| **CONDICIONES DE VENTILACIÓN** | Debe usarse extractores locales de usarse en espacios confinados. Extracción mecánica es suficiente para eliminar el aire contaminado con la sustancia del entorno de la persona que lo manipula. |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA** | No se considera necesario bajo condiciones normales de uso.  |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR** | Anteojos de seguridad resistentes a productos químicos o careta facial. |
| **EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA** | Guantes de hule o de material impermeable a la sustancia. En caso que las salpicaduras sean probables utilice delantal de hule y equipo de emergencias para el lavado de ojos y ducha. |
| **DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL)** | No disponibles para éste producto. |
| **SECCIÓN X** |
| **PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS** |
| OLOR Y APARIENCIA | Líquido incoloro, olor característico |
| **GRAVEDAD ESPECÍFICA** | 0.980 – 1.000 |
| **SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES** | Soluble en agua. |
| **PUNTO DE FUSIÓN** | No aplica. |
| **PUNTO DE EBULLICIÓN** | No es determinado para éste producto. |
| **pH** | 11.70 – 13.00 |
| **DENSIDAD** | 0.980 – 1.000 g/ml |
| **ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 ATM.** | Líquido |
| Debe indicarse la temperatura a que fue obtenido el parámetro. |
| **SECCIÓN XI** |
| **ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD** |
| ESTABILIDAD | Este producto es estable. |
| **INCOMPATIBILIDAD** | Agentes oxidantes y ácidos fuertes. Puede reaccionar con nitritos y otros compuestos nitrosos formando nitro aminas cancerígenas. |
| **RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN** | No produce problemas por polimerización. |
| **PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS** | La descomposición térmica podría producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. |
| **SECCIÓN XII** |
| **INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA** |
| **DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL50)** | Dosis aproximada DL**50** = 2983 mg/kg |
| **DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL50)** | No es determinado para éste producto. |
| **DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL50)** | No es determinado para éste producto. |
| **SECCIÓN XIII** |
| **INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA** |
| No se cuenta con estudios de los efectos sobre la ecología. Todo producto químico debe manipularse de forma que no se dañe el medio ambiente. |
| **SECCIÓN XIV** |
| **CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO** |
| Se recomienda seguir las regulaciones gubernamentales de cada país para el tratamiento de desechos de productos químicos. Los envases vacíos ofrézcalo para su reciclado o reacondicionado o perfórelo y deséchelo llevándolo a un relleno sanitario, o por otros procedimientos aprobados por las autoridades sanitarias. |
| **SECCIÓN XV** |
| **INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE** |
| Tratar como producto químico peligroso de acuerdo con las regulaciones existentes en cada país para este tipo de productos.  |
| **SECCIÓN XVI** |
| **INFORMACIÓN REGULATORIA** |
| Debe contar con los todos las trámites regulatorios existentes en cada país donde se comercialice. |
| **SECCIÓN XVII** |
| **OTRA INFORMACIÓN** |
| Lea la etiqueta antes de usar el producto. Seguir las indicaciones y los usos recomendados para el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. |

**2**

**0**

**2**

.