**ELECTRACLEAN**

**SOLVENTE DESENGRASANTE LIQUIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **ELECTRACLEAN** es un poderoso desengrasante **dieléctrico** formulado con solventes seguros, que eliminan la grasa y suciedad. Seguro para la limpieza de equipo eléctrico, sin necesidad de cortar el suministro eléctrico. El tiempo del mantenimiento o reparación del equipo se verá reducido, lo que aumentará la productividad de los equipos. Esto es posible gracias su constante dieléctrica de mínimo 12000 voltios. **No contiene Cloruro de Metileno**, lo que es beneficioso para la salud de su personal.Remueve aceites, grasa y suciedad sin dañar los metales, pintura o partes de hule. |  | **ELECTRACLEAN** se usa sin diluir y a temperatura ambiente, rociando libremente, sobre el equipo electrico, ya sea motor o inducido eléctrico. Puede aplicarse en la superficie a tratar con un dispositivo rociador metálico adecuado recomendado por su asesor CEK. Una vez aplicado el producto permita al producto actuar por unos 5 minutos y cepille de ser necesario. Se recomienda una segunda aplicación si en la primera no se logro remover la suciedad. Permita que, el equipo se seque al ambiente, antes de re iniciar el trabajo. Se debe usar equipo de protección personal recomendado, mantener una buena ventilación y tener cuidado con fuentes de ignición.El equipo usado para la aplicación de **ELECTRACLEAN** solamente necesita dejarse secar al ambiente después de su uso y estará limpio y listo para su próximo uso. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **ELECTRACLEAN** se recomienda para la limpieza de motores eléctricos, motores de arranque, generadores, equipos de refrigeración y aire acondicionado, máquinas de coser, prensas, rodillos, grabadoras y equipos similares.  |  | Manténgase lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, ficha técnica y MSDS, para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido
* **Color:** Incoloro
* **Olor:** característico.
 |

 | **1****2** **0** | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: QH-19-00647No. Reg. El Salvador: PQ 04312 35 09 2021No. Reg. Guatemala: PH-10691No. Reg. Honduras: HN-H-0520-0035No. Reg. Nicaragüa: 03024231119No. Reg. Panamá: 57331  |