x **IN & OUT**



**SELLADOR LÍQUIDO PARA PISOS DE CONCRETO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| **IN & OUT** es un sellador de diseño único para satisfacer las necesidades de sellado de pisos de los clientes más exigentes. Es diseñado para uso en exteriores como interiores, protege pisos clasificados como “duros” (concreto, loza, ladrillo y baldosas carentes de lustre), su componente termoplástico hidrosoluble y sellador acrílico brinda una fuerte barrera protectora con el agua, limpiadores, marcas negras, suciedad, grasa, tierra y manchas. Previene el agujereo, escamado y pulverización de superficies de concreto produciendo ahorros importantes en gastos de reparación y mantenimiento. No lo use alrededor de piscinas, “spa” o tinas calientes. | |  | **IN & OUT** debe ser aplicado en 5 ó 6 capas delgadas y uniformes.  Antes de aplicarlo se debe limpiar cuidadosamente el piso y dejarlo secar antes de la aplicación del producto. Si hay algún tipo de recubrimiento se deberá eliminar antes de la aplicación.  Entre la aplicación de cada capa se debe dejar secar completamente la capa anterior para aplicar la siguiente capa. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| **IN & OUT** se recomienda en pisos exteriores e interiores , porosos, duros en Restaurantes, Hoteles, Moteles, Oficinas, Hospitales, Hogares de ancianos, Escuelas, Colegios, Universidades, Centros de cuidado de niños/as, Supermercados, Centros comerciales (“malls”), Bodegas, etc | |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer etiqueta del envase e información en MSDS para completar listado de riesgos. | |
|  | |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** | |
| **PROPIEDADES** | |  |  | |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido blanco * **Color:** Emulsión Lechosa * **pH (concentrado):** 7.9 – 8.7 * **Gravedad específica:** 1.003 – 1.025 * **Área de tráfico:** Normal a alta * **Brillo inicial:** Alto * **Antideslizante:** Si   **1**  **0**    **0** | | |  | **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: Q-36565-9  No. Reg. Nicaragua: 03-1551-0816 | |