**INKAWAY**

**DISOLVENTE LIQUIDO DE TINTA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| **INKAWAY** está formulado con componentes biodegradables naturales y reciclados para remover tinta en armonía con el medio ambiente; ideal para la limpieza de imprentas.  Remueve con facilidad todo tipo de tintas de equipos de impresión, es económico al reducir el tiempo de lavado y se enjuaga fácilmente con agua.  Es seguro, tiene bajo nivel de Compuestos volátiles orgánicos, lo que evita molestias y problemas de salud al aplicarlo. | |  | **INKAWAY** se debe de aplicar a los equipos que desea limpiar directamente del envase, deje actuar unos minutos y limpie de la manera usual. Aplicar también para limpieza de pisos y áreas de trabajo. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| * Todo tipo de imprentas * Mantillas * Rodillos (blanket rollers) * Láminas perladas * Prensas (offset/web press) * Rejas protectoras (Screen printing) * Y como diluyente de tintas (ink carrier) | |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. | |
|  | |  |  | |
| **PROPIEDADES** | |  |  | |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido ámbar * **Olor:** cítrico * **Emulsificable:**  Si para fácil enjuague * **Gravedad Especifica:** 0.880-0-900 * **Inflamabilidad:** No inflamable * **Composición:** Bajo en compuestos orgánicos volátiles | | | **0**  **0**    **0** | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.**  **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: Q-55084-9  No. Reg. El Salvador: 1EH02390815 | |