**INKAWAY**

**DISOLVENTE LIQUIDO DE TINTA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **INKAWAY** está formulado con componentes biodegradables naturales y reciclados para remover tinta en armonía con el medio ambiente; ideal para la limpieza de imprentas.Remueve con facilidad todo tipo de tintas de equipos de impresión, es económico al reducir el tiempo de lavado y se enjuaga fácilmente con agua.Es seguro, tiene bajo nivel de Compuestos volátiles orgánicos, lo que evita molestias y problemas de salud al aplicarlo. |  | **INKAWAY** se debe de aplicar a los equipos que desea limpiar directamente del envase, deje actuar unos minutos y limpie de la manera usual. Aplicar también para limpieza de pisos y áreas de trabajo. |
|  |  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| * Todo tipo de imprentas
* Mantillas
* Rodillos (blanket rollers)
* Láminas perladas
* Prensas (offset/web press)
* Rejas protectoras (Screen printing)
* Y como diluyente de tintas (ink carrier)
 |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  |  |  |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido ámbar
* **Olor:** cítrico
* **Emulsificable:**  Si para fácil enjuague
* **Gravedad Especifica:** 0.880-0-900
* **Inflamabilidad:** No inflamable
* **Composición:** Bajo en compuestos orgánicos volátiles
 |

 | **0****0** **0** | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.****Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-55084-9No. Reg. El Salvador: 1EH02390815  |