**KEM A LOOSE**

**SIN CLORURO DE METILENOO**



**LUBRICANTE PENETRANTE EN AEROSOL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **KEM A LOOSE**  es un producto formulado para disolver rápidamente sedimentos y residuos de grasa y corrosión que se acumulan por largos periodos de tiempo en tuercas, tornillos, bisagras, etc. Permite aflojar piezas oxidadas y corroídas que sin su uso podrían incrementar los costos por uso de mano de obra y daños causados a los equipos.Es un producto ecológico, ya que no contiene ingredientes que dañan la capa de ozono. **KEM A LOOSE** Ha sido reformulado para eliminar el Cloruro de Metileno, compuesto sospechoso de producir cáncer en ambientes cerrados y con mucha concentración en el aire.<https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1255sp.pdf> |  | **KEM A LOOSE** se presenta en forma de aerosol. Rociar el área que requiere tratamiento. Espere un minuto para que el producto logre penetrar. Use una herramienta adecuada para aflojar la pieza a remover. En caso necesario use más producto si la pieza no se afloja.  |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **KEM A LOOSE** puede ser usado en cualquier lugar en áreas de mantenimiento, para ser aplicado en donde se requiera su uso. Plantas Industriales, plantas de Alimentos, talleres mecánicos, hoteles, centros comerciales, flotillas de vehículos en general, etc. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.**Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  |  |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Aerosol.
* **Color:**  Amarillo
* **Olor:** Característico
* **Toxicidad:** Dañino si se ingiere
* **Composición**: Agentes penetrantes y lubricantes en base de solventes de calidad

**2****4**  **0** |

 |  | **Registros Sanitarios:**No. Reg. Costa Rica: Q-23-02586   No. Reg. Salvador: PQ02986-2024No. Reg. Nicaragua: 03-027181120

|  |
| --- |
| KEM A LOOSE |
| Código: | CEKFT-070 |
| Versión: | 10-13Jun24 |
| Fecha de última revisión: | 13Jun24 |
| Fecha de creación:  | 09Abr12 |
| Página:  | 1 de 1 |

 |

