**LIQUID CC 217**

**LIMPIADOR LÍQUIDO ALCALINO CLORADO**

* **NO ESPUMANTE**
* **BIODEGRADABLE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **LIQUID CC217**  es un limpiador alcalino clorado no espumante para limpieza CIP o por inmersión. Es formulado para procesos de limpieza de tuberías, equipos y tanques por recirculación en sistemas de limpieza CIP. También puede usarse en limpieza por inmersión. Es un producto muy eficiente en la remoción de suciedad con base en proteínas, grasas y minerales que forman bio-películas en las superficies. |  | **Para limpieza CIP:** use entre 0.75-2.0 oz/galón. Siguiendo el procedimiento establecido en el ciclo de limpieza.**Limpieza por inmersión:** use 2 - 4 oz/galón. Preparé la solución en agua caliente (60 °C) preferiblemente. Coloque lo qué requiera lavar en la solución por un tiempo establecido por su asesor CEK. Restriegue manualmente y enjuague con abundante agua. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **LIQUID CC217**  se usa en Industria de Alimentos especialmente en plantas de producción de lácteos, quesos, helados, yogurt y otros derivados. Puede usarse en procesos de limpieza COP, por inmersión en la limpieza de moldes, partes de equipos, equipo menor que requiera ese tipo de limpieza. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.**Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
|  |  |  |
| **PROPIEDADES** |  | **2****0** CORR**0** |
|

|  |
| --- |
| * **Apariencia:** Líquido.
* **Color:** Amarillo claro
* **pH ( 1% ):**  11.5-13.0
* **Olor:** característico
* **Gravedad específica:** 1.180 – 1.210
* **Solubilidad:** soluble en agua.
* **Nivel de espuma.** No genera espuma

 |

 |  | **Registros Sanitarios:**Costa Rica: M.S: Q-4925-8   Guatemala: PH-8496Nicaragua: 03024900320Honduras: HN-H-0322-0014Panamá: DEPA: H051756Registro NSF: N° 152535 ( A2)

|  |
| --- |
| LIQUID CC 217 |
| Código: | CEKFT-169 |
| Versión: | 12-02Ene25 |
| Fecha de última revisión: | 02Ene25 |
| Fecha de creación:  | 09Abr12 |
| Página:  | 1 de 1 |

  |

