**LIQUID CC 217**

**LIMPIADOR LÍQUIDO ALCALINO CLORADO**

* **NO ESPUMANTE**
* **BIODEGRADABLE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **LIQUID CC217**  es un limpiador alcalino clorado no espumante para limpieza CIP o por inmersión.  Es formulado para procesos de limpieza de tuberías, equipos y tanques por recirculación en sistemas de limpieza CIP. También puede usarse en limpieza por inmersión. Es un producto muy eficiente en la remoción de suciedad con base en proteínas, grasas y minerales que forman bio-películas en las superficies. |  | **Para limpieza CIP:** use entre 0.75-2.0 oz/galón. Siguiendo el procedimiento establecido en el ciclo de limpieza.  **Limpieza por inmersión:** use 2 - 4 oz/galón. Preparé la solución en agua caliente (60 °C) preferiblemente. Coloque lo qué requiera lavar en la solución por un tiempo establecido por su asesor CEK. Restriegue manualmente y enjuague con abundante agua. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **LIQUID CC217**  se usa en Industria de Alimentos especialmente en plantas de producción de lácteos, quesos, helados, yogurt y otros derivados. Puede usarse en procesos de limpieza COP, por inmersión en la limpieza de moldes, partes de equipos, equipo menor que requiera ese tipo de limpieza. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.  **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
|  |  |  |
| **PROPIEDADES** |  | **2**  **0**    CORR  **0** |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido. * **Color:** Amarillo claro * **pH ( 1% ):**  11.5-13.0 * **Olor:** característico * **Gravedad específica:** 1.180 – 1.210 * **Solubilidad:** soluble en agua. * **Nivel de espuma.** No genera espuma | |  | **Registros Sanitarios:**  Costa Rica: M.S: Q-4925-8  Guatemala: PH-8496  Nicaragua: 03024900320  Honduras: HN-H-0322-0014  Panamá: DEPA: H051756  Registro NSF: N° 152535 ( A2)   |  |  | | --- | --- | | LIQUID CC 217 | | | Código: | CEKFT-169 | | Versión: | 12-02Ene25 | | Fecha de última revisión: | 02Ene25 | | Fecha de creación: | 09Abr12 | | Página: | 1 de 1 | |

