**QUAD**

**SOLVENTE LIMPIADOR LIQUIDO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| **QUAD** es un poderoso solvente industrial, soluble en agua, no tóxico, no corrosivo a metales, que disuelve químicamente aceites, grasas y suciedades con el mínimo esfuerzo. Es muy económico, ya que puede diluirse hasta en 20 partes de agua. Es muy efectivo reaccionando químicamente con la suciedad. Es muy seguro, ya que no es inflamable y no maltrata las manos como otros desengrasantes. No causa problemas al medio ambiente | |  | **QUAD** se usa puro o diluido dependiendo del grado de suciedad. Use una parte del producto en hasta 5, 10 o 20 partes de agua y rocíelo con un aspersor o esponja. Deje que la solución penetre por algunos minutos y restriegue.  Enjuague con abundante agua y deje secar. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| **QUAD** se usa en lugares en donde se requiere un solvente industrial soluble en agua. Talleres de autos, industriales, etc. En donde se requiera un producto desengrasante eficiente, seguro, no inflamable y con una excelente relación de costo y eficiencia. | |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer la etiqueta, ficha técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados.    **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** | |
| **PROPIEDADES** | |  |  | |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido * **Color:** Amarillo * **Olor:**  Ligero a anís * **PH:** De 12.50 – 13.60 * **Toxicidad:**  Baja, no lo ingiera. * **Inflamabilidad:** No inflamable * **Composición:** Mezcla de surfactantes y penetrantes biodegradables y solventes y álcalis. | | |  | **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: M.S.: Q-10711-8  No. Reg El Salvador: 1EH02851122  No. Reg. Guatemala: PH-5802  No. Reg. Honduras: HN-H-0323-0028  No. Reg. Nicaragua: 03-026530920  No. Reg. Panamá: Farmacia: 99198      **1**  **0**    **ALC**  **0** | |