**RUSTLESS II**

**REMOVEDOR LIQUIDO DE HERRUMBRE Y FOSFATIZADOR DE SUPERFICIES METÁLICAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **RUSTLESS II** es un producto formulado para remover corrosión, trata la superficie metálica y la prepará para el proceso de pintura. No daña la mayoría de los metales, bajo condiciones normales de uso, su manipulación es segura y no emite vapores tóxicos.  Por ser concentrado se puede diluir hasta con 3 partes de agua. |  | **RUSTLESS II** se puede usar diluido hasta en 1: 3 partes de agua.  Para piezas pequeñas (uso por inmersión):  1. Diluya el producto con 1, 2 ó 3 partes de agua en el recipiente grande  2. Sumerja las piezas a tratar en la solución  Para aplicar el producto directamente sobre el área a tratar:  1. Cepille el herrumbre suelto  2. Enjuague bien con abundante agua  3. Aplique una capa gruesa de RUSTLESS II con un paño, brocha o rociándolo con una botella aspersora.  4. Deje que el RUSTLESS II reaccione con el herrumbre de 10 a 30 minutos. El tiempo dependerá del grosor de los depósitos de herrumbre.  5. Remueva el RUSTLESS II con una esponja limpia y límpiela con agua  6. Repita si fuera necesario  7. La superficie seca estará lista para ser pintada. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **RUSTLESS II** se usa para remover los productos de corrosión en superficies y piezas metálicas dejándolos listos para pintarse. Piezas y superficies de acero, hierro, maquinaria, tanques de almacenamiento y equipos. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Leer las etiquetas, fichas técnicas y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
| **PROPIEDADES** |  |  |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido * **Color:** rosado * **Olor:** característico. * **pH (concentrado):** <1 * **Toxicidad:** Baja, dañino si se ingiere * **Inflamabilidad:** No inflamable. * **Composición:** Ácidos, surfactantes y solventes orgánicos compatibles. | |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.**  **Registros Sanitarios:**  No. Reg. Costa Rica: Q-3521-8  No. Reg. El Salvador: 1EH00850415  No. Reg. Guatemala: PH-5800  No. Reg. Nicaragüa: 03024870320  No. Reg. Panamá: 61893  **2**  **0**    **0** |