**SCALE SAFE**

**LIMPIADOR LÍQUIDO ACIDO**

* **NO ESPUMANTE**
* **BIODEGRADABLE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** | |  | **INSTRUCCIONES DE USO** | |
| **SCALE SAFE**  es un poderoso limpiador ácido de alto desempeño y especialmente diseñado para procesos de recirculación CIP y en limpiezas COP.  Está compuesto por una mezcla de ácidos y surfactantes que penetran y disuelven proteínas, calcio, escoria de detergente, depósitos de cal, grasa, piedra de leche y cerveza y otras incrustaciones. No genera espuma y trabaja a temperaturas altas sobre 190 °C en procesos de limpieza CIP con máxima eficiencia. | |  | **Para limpieza suaves:** Se recomiendan soluciones de 0.4 – 0.7 % en uso normal.  Para limpiezas pesadas: En donde las suciedades son extremas se puede usar en:   1. HTST´s 0.75 – 1.25 % 2. Separadores 0.75-1.0 % 3. Evaporadores 1.0-3.5 % 4. Intercambiadores tubulares 1.0-1.75 % 5. Secadores 0.8-1.75 %   Enjuagar muy bien después de la aplicación. | |
|  |  | | |
| **AREAS DE USO** | |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** | |
| **SCALE SAFE**  es un producto formulado para limpiezas internas y externas acidas, de todo equipo en acero inoxidable o no en procesos CIP. Se usa en limpieza en Industrias de Alimentos, Farmacéuticas y similares. También se pueden hacer aplicaciones externas para desincrustar o abrillantar superficies de acero inoxidable | |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. | |
|  | |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** | |
| **PROPIEDADES** | |  |  | |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido inodoro * **Color:**  incoloro * **Gravedad específica:** 1.170 – 1.195 * **Solubilidad:** soluble en agua. * **Espuma:** No genera espuma     **2**  **0**    ACID  **0** | | |  | **Registros Sanitarios:**  Costa Rica: M.S: Q-3525-8  Guatemala: PH-5417  Panamá: H049732  Honduras: HN-H-0322-0015   |  |  | | --- | --- | | SCALE SAFE | | | Código: | CEKFT-194 | | Versión: | 14-02Ene25 | | Fecha de última revisión: | 02Ene25 | | Fecha de creación: | 11Jul12 | | Página: | 1 de 1 | | |

