**STALUME K**



**ABRILLANTADOR Y RESTAURADOR LÍQUIDO DE SUPERFICIES METALICAS**

* **ACIDO**
* **NO USAR EN VIDRIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERISTICAS** |  | **INSTRUCCIONES DE USO** |
| **STALUME K**  es un producto ácido concentrado de acción rápida para limpiar y abrillantar superficies de aluminio y acero inoxidable. Es muy económico y su eficiente acción química reduce el uso de mano de obra. No necesita neutralizarse después de su aplicación y se puede usar diluido hasta en 10 partes de agua. |  | **STALUME K** en la mayoría de aplicaciones se recomienda en una dilución 1:5 partes de agua, puede usarse también más o menos concentrado, para lo cual el asesor técnico Cek le brindara su mejor recomendación. El producto se puede aplicar con equipo de aspersión, dejar por 2 minutos o más, restregar y enjuagar con abundante agua.  Es importante lavar todos los equipos usados después de su uso con abundante agua.  **No usar el producto sobre superficies de vidrio**. |
| **AREAS DE USO** |  | **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD** |
| **STALUME K** es un producto formulado para limpiar y abrillantar superficies de aluminio y acero inoxidable en Industrias de Alimentos y en otras Industrias. |  | Mantener lejos del alcance de los niños. Producto peligroso si se ingiere. Leer la etiqueta, fichas técnica y MSDS para conocer detalles de su manipulación y posibles riesgos asociados. |
|  |  | **Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK de Costa Rica S.A.** |
| **PROPIEDADES** |  | **3**  **0**    **ACID**  **0** |
| |  | | --- | | * **Apariencia:** Líquido. * **Color:**  Sin color * **Olor:** característico intenso * **Gravedad específica:** 1.048 – 1.070 * **Solubilidad:** soluble en agua. * **Inflamabilidad:** no inflamable * **Toxicidad:** Venenoso si se ingiere * **Composición:** fluoruro de hidrogeno reforzado con detergentes biodegradables y solución penetrante. | |  | **Registros Sanitarios:**  Costa Rica: Q-76034-6.1-8  El Salvador: 1EH02250721  Nicaragua: 03-017890517     |  |  | | --- | --- | | STALUME K | | | Código: | CEKFT-334 | | Versión: | 11-10Jul25 | | Fecha de última revisión: | 10Jul25 | | Fecha de creación: | 23Feb13 | | Página: | 1 de 1 | |